<VRTDataset rasterXSize="50" rasterYSize="50">
  <SRS>GEOGCS[&quot;WGS 84&quot;,DATUM[&quot;WGS_1984&quot;,SPHEROID[&quot;WGS 84&quot;,6378137,298.257223563,AUTHORITY[&quot;EPSG&quot;,&quot;7030&quot;]],AUTHORITY[&quot;EPSG&quot;,&quot;6326&quot;]],PRIMEM[&quot;Greenwich&quot;,0],UNIT[&quot;degree&quot;,0.0174532925199433],AUTHORITY[&quot;EPSG&quot;,&quot;4326&quot;]]</SRS>
  <GeoTransform> -4.4840319999999998e+01,  3.4320000000000002e-03,  0.0000000000000000e+00, -2.2932583999999999e+01,  0.0000000000000000e+00, -3.4320000000000002e-03</GeoTransform>
  <VRTRasterBand dataType="Byte" band="1">
    <KernelFilteredSource>
      <SourceFilename relativeToVRT="1">../rgbsmall.tif</SourceFilename>
      <SourceBand>1</SourceBand>
      <SrcRect xOff="0" yOff="0" xSize="50" ySize="50"/>
      <DstRect xOff="0" yOff="0" xSize="50" ySize="50"/>
      <Kernel>
        <Size>3</Size>
        <Coefs>0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111</Coefs>
      </Kernel>
    </KernelFilteredSource>
  </VRTRasterBand>
</VRTDataset>
