<VRTDataset rasterXSize="50" rasterYSize="50" subClass="VRTWarpedDataset">
  <SRS>PROJCS["NAD27 / UTM zone 11N",GEOGCS["NAD27",DATUM["North_American_Datum_1927",SPHEROID["Clarke 1866",6378206.4,294.9786982139006,AUTHORITY["EPSG","7008"]],AUTHORITY["EPSG","6267"]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433],AUTHORITY["EPSG","4267"]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",-117],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AUTHORITY["EPSG","26711"]]</SRS>
  <GeoTransform>  4.4072000000000000e+05,  1.2000000000000000e+02,  0.0000000000000000e+00,  3.7513200000000000e+06,  0.0000000000000000e+00, -1.2000000000000000e+02</GeoTransform>
  <Metadata>
    <MDI key="AREA_OR_POINT">Area</MDI>
  </Metadata>
  <VRTRasterBand dataType="Byte" band="1" subClass="VRTWarpedRasterBand">
    <ColorInterp>Gray</ColorInterp>
  </VRTRasterBand>
  <BlockXSize>50</BlockXSize>
  <BlockYSize>50</BlockYSize>
  <GDALWarpOptions>
    <WarpMemoryLimit>6.71089e+07</WarpMemoryLimit>
    <ResampleAlg>RootMeanSquare</ResampleAlg>
    <WorkingDataType>Byte</WorkingDataType>
    <Option name="INIT_DEST">0</Option>
    <Option name="EXTRA_ELTS">1</Option>
    <Option name="EXTRA_ELTS">1</Option>
    <SourceDataset relativeToVRT="1">../../gcore/data/utmsmall.tif</SourceDataset>
    <Transformer>
      <ApproxTransformer>
        <MaxError>0.125</MaxError>
        <BaseTransformer>
          <GenImgProjTransformer>
            <SrcGeoTransform>440720,60,0,3751320,0,-60</SrcGeoTransform>
            <SrcInvGeoTransform>-7345.33333333333303,0.0166666666666666664,0,62522,0,-0.0166666666666666664</SrcInvGeoTransform>
            <DstGeoTransform>440720,120,0,3751320,0,-120</DstGeoTransform>
            <DstInvGeoTransform>-3672.66666666666652,0.00833333333333333322,0,31261,0,-0.00833333333333333322</DstInvGeoTransform>
          </GenImgProjTransformer>
        </BaseTransformer>
      </ApproxTransformer>
    </Transformer>
    <BandList>
      <BandMapping src="1" dst="1" />
    </BandList>
  </GDALWarpOptions>
</VRTDataset>
