<VRTDataset rasterXSize="10" rasterYSize="10">
  <SRS>PROJCS[&quot;WGS 84 / UTM zone 31N&quot;,GEOGCS[&quot;WGS 84&quot;,DATUM[&quot;WGS_1984&quot;,SPHEROID[&quot;WGS 84&quot;,6378137,298.257223563,AUTHORITY[&quot;EPSG&quot;,&quot;7030&quot;]],AUTHORITY[&quot;EPSG&quot;,&quot;6326&quot;]],PRIMEM[&quot;Greenwich&quot;,0],UNIT[&quot;degree&quot;,0.0174532925199433],AUTHORITY[&quot;EPSG&quot;,&quot;4326&quot;]],PROJECTION[&quot;Transverse_Mercator&quot;],PARAMETER[&quot;latitude_of_origin&quot;,0],PARAMETER[&quot;central_meridian&quot;,3],PARAMETER[&quot;scale_factor&quot;,0.9996],PARAMETER[&quot;false_easting&quot;,500000],PARAMETER[&quot;false_northing&quot;,0],UNIT[&quot;metre&quot;,1,AUTHORITY[&quot;EPSG&quot;,&quot;9001&quot;]],AUTHORITY[&quot;EPSG&quot;,&quot;32631&quot;]]</SRS>
  <GeoTransform>  4.0000000000000000e+05,  1.0000000000000000e+00,  0.0000000000000000e+00,  5.0000000000000000e+06,  0.0000000000000000e+00, -1.0000000000000000e+00</GeoTransform>
  <Metadata>
    <MDI key="AREA_OR_POINT">Area</MDI>
  </Metadata>
  <VRTRasterBand dataType="Float32" band="1">
    <Metadata/>
    <NoDataValue>0</NoDataValue>
    <ColorInterp>Gray</ColorInterp>
    <ComplexSource>
      <SourceFilename relativeToVRT="1">nan32_nodata.tif</SourceFilename>
      <SourceBand>1</SourceBand>
      <SourceProperties RasterXSize="10" RasterYSize="10" DataType="Float32" BlockXSize="10" BlockYSize="10"/>
      <SrcRect xOff="0" yOff="0" xSize="10" ySize="10"/>
      <DstRect xOff="0" yOff="0" xSize="10" ySize="10"/>
      <NODATA>nan</NODATA>
    </ComplexSource>
  </VRTRasterBand>
</VRTDataset>
