Web API Reference | MapGuide Open Source

- Overview
- Modules
- Classes

# MgCoordinateSystemGeodeticTransformationMethod Class Reference
[MgCoordinateSystemGeodeticTransformationMethod]

List of all members.

## Static Public Attributes
static const INT32 | AGD66 = 10
static const INT32 | AGD84 = 14
static const INT32 | ATS77 = 16
static const INT32 | Bursa = 3
static const INT32 | CSRS = 19
static const INT32 | DHDN = 23
static const INT32 | ED50 = 22
static const INT32 | ETRF89 = 24
static const INT32 | FourParameter = 13
static const INT32 | GDA94 = 17
static const INT32 | Geocentric = 25
static const INT32 | HPGN = 8
static const INT32 | Lclgrf = 99
static const INT32 | Molodensky = 1
static const INT32 | MReg = 2
static const INT32 | NAD27 = 4
static const INT32 | NAD83 = 5
static const INT32 | None = 0
static const INT32 | NZGD2K = 18
static const INT32 | NZGD49 = 15
static const INT32 | RGF93 = 21
static const INT32 | SevenParameter = 9
static const INT32 | SixParameter = 12
static const INT32 | ThreeParameter = 11
static const INT32 | TOKYO = 20
static const INT32 | WGS72 = 7
static const INT32 | WGS84 = 6

Comments or suggestions? Send us feedback.