<VRTDataset rasterXSize="31" rasterYSize="35">
  <SRS>PROJCS["NAD_1983_StatePlane_Ohio_South_FIPS_3402_Feet",GEOGCS["GCS_North_American_1983",DATUM["North_American_Datum_1983",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],PARAMETER["False_Easting",1968500.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",-82.5],PARAMETER["Standard_Parallel_1",38.73333333333333],PARAMETER["Standard_Parallel_2",40.03333333333333],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",38.0],UNIT["Foot_US",0.3048006096012192]]</SRS>
  <GeoTransform>  4.4072000000000000e+05,  6.0000000000000000e+01,  0.0000000000000000e+00,  3.7513200000000000e+06,  0.0000000000000000e+00, -6.0000000000000000e+01</GeoTransform>
  <VRTRasterBand dataType="Byte" band="1" subClass="VRTRawRasterBand">
    <ColorInterp>Gray</ColorInterp>
    <SourceFilename relativetoVRT="1">../small.raw</SourceFilename>
    <ImageOffset>0</ImageOffset>
    <PixelOffset>1</PixelOffset>
    <LineOffset>31</LineOffset>
    <ByteOrder>LSB</ByteOrder>
  </VRTRasterBand>
</VRTDataset>
