This table is derived from:

http://www.autopark.ru/ASBProgrammerGuide/DBFSTRUC.HTM

ID | Codepage | Description
--- | --- | ---
1 | 0x01 | 437 | US MS-DOS
2 | 0x02 | 850 | International MS-DOS
3 | 0x03 | 1252 | Windows ANSI Latin I
4 | 0x04 | 10000 | Standard Macintosh
8 | 0x08 | 865 | Danish OEM
9 | 0x09 | 437 | Dutch OEM
10 | 0x0A | 850 | Dutch OEM*
11 | 0x0B | 437 | Finnish OEM
13 | 0x0D | 437 | French OEM
14 | 0x0E | 850 | French OEM*
15 | 0x0F | 437 | German OEM
16 | 0x10 | 850 | German OEM*
17 | 0x11 | 437 | Italian OEM
18 | 0x12 | 850 | Italian OEM*
19 | 0x13 | 932 | Japanese Shift-JIS
20 | 0x14 | 850 | Spanish OEM*
21 | 0x15 | 437 | Swedish OEM
22 | 0x16 | 850 | Swedish OEM*
23 | 0x17 | 865 | Norwegian OEM
24 | 0x18 | 437 | Spanish OEM
25 | 0x19 | 437 | English OEM (Great Britain)
26 | 0x1A | 850 | English OEM (Great Britain)*
27 | 0x1B | 437 | English OEM (US)
28 | 0x1C | 863 | French OEM (Canada)
29 | 0x1D | 850 | French OEM*
31 | 0x1F | 852 | Czech OEM
34 | 0x22 | 852 | Hungarian OEM
35 | 0x23 | 852 | Polish OEM
36 | 0x24 | 860 | Portuguese OEM
37 | 0x25 | 850 | Portuguese OEM*
38 | 0x26 | 866 | Russian OEM
55 | 0x37 | 850 | English OEM (US)*
64 | 0x40 | 852 | Romanian OEM
77 | 0x4D | 936 | Chinese GBK (PRC)
78 | 0x4E | 949 | Korean (ANSI/OEM)
79 | 0x4F | 950 | Chinese Big5 (Taiwan)
80 | 0x50 | 874 | Thai (ANSI/OEM)
87 | 0x57 | Current ANSI CP | ANSI
88 | 0x58 | 1252 | Western European ANSI
89 | 0x59 | 1252 | Spanish ANSI
100 | 0x64 | 852 | Eastern European MS-DOS
101 | 0x65 | 866 | Russian MS-DOS
102 | 0x66 | 865 | Nordic MS-DOS
103 | 0x67 | 861 | Icelandic MS-DOS
104 | 0x68 | 895 | Kamenicky (Czech) MS-DOS
105 | 0x69 | 620 | Mazovia (Polish) MS-DOS
106 | 0x6A | 737 | Greek MS-DOS (437G)
107 | 0x6B | 857 | Turkish MS-DOS
108 | 0x6C | 863 | French-Canadian MS-DOS
120 | 0x78 | 950 | Taiwan Big 5
121 | 0x79 | 949 | Hangul (Wansung)
122 | 0x7A | 936 | PRC GBK
123 | 0x7B | 932 | Japanese Shift-JIS
124 | 0x7C | 874 | Thai Windows/MS–DOS
134 | 0x86 | 737 | Greek OEM
135 | 0x87 | 852 | Slovenian OEM
136 | 0x88 | 857 | Turkish OEM
150 | 0x96 | 10007 | Russian Macintosh
151 | 0x97 | 10029 | Eastern European Macintosh
152 | 0x98 | 10006 | Greek Macintosh
200 | 0xC8 | 1250 | Eastern European Windows
201 | 0xC9 | 1251 | Russian Windows
202 | 0xCA | 1254 | Turkish Windows
203 | 0xCB | 1253 | Greek Windows
204 | 0xCC | 1257 | Baltic Windows